Что нового в версии 5.28:
• Теперь при внеплановом обновлении базы из меню графика SMART — сразу же обновляется график.
• При отсутствии базы — делается попытка её создать сразу при получении SMART. В случае неудачи (диск защищен от записи и т.п.), других попыток не делается до завершения работы с программой.
• Сделана возможность построения графиков SMART не от нуля, а от минимального значения — для атрибутов с большим абсолютным значением, которое меняется незначительно. Галка включения этого режима пока не запоминается.
• Графики составных атрибутов теперь выводятся линиями разной толщины.
• Атрибуты температуры 190, 194, 231, [189 на SSD], кроме 231 на SSD — теперь принудительно переключаются на график 0.
• Активный элемент выбора графика теперь подсвечиваются — возможно, так будет удобнее.
• Для того, чтобы графики не сливались на 0-й или максимальной отметке, сделано искусственное расхождение +/- 2 пикселя между ними.
• Таблица атрибутов SMART обзавелась хинтом, подсказывающим, что необходимо кликнуть по строке для просмотра графика изменений атрибута.
• ! Улучшена совместимость с регионами, в которых числа имеют разные десятичные разделители. Теперь дробные числа пишутся в ini-файл в виде строк.
• ! Исправлена ошибка несохранения галки «Разделять RAW-значения на отдельные числа» (причина — кошка прыгнула на клаву и подменила имя ключа в ini-файле).
• ! Исправлена недоделка — игнорирование выключателей отдельных графиков при их перерисовке.
• ! Исправлена недоделка — не отключалось меню W-R-V, если накопитель эту функцию не поддерживает.
• Попался накопитель HGST HUS722T1TALA604, представляющий собой новую модель WD, и имеющий атрибут #16 в SMART. Видно невооруженным глазом, что данный атрибут тупо считает количество прочитанных и записанных секторов. В связи с чем был переименован соответствующим образом для HGST и WD, а его название для других семейств — gas gauge / «калибровка уровня газа» заменено на более подходящее к английскому устойчивому выражению — «уровень заправки». Что это на самом деле — пока неизвестно, время и графики покажут.
• Включена проверка контрольной суммы (КС) SMART. У всех современных накопителей таблица атрибутов перекрыта контрольной суммой (у очень старых типа Fujitsu — не всегда). Искажение контрольной суммы свидетельствует о разрушении микрокода HDD. При нарушении КС выводится предупреждение и игнорируется добавление атрибутов в базу. Это пока единственный способ избежать засорения базы.
• В меню эвентлога добавлен пункт «Открыть лог в папке». Команда открывает лог выбранного накопителя по месту его фактического нахождения средствами Windows. Экспериментально добавил это же действие по двойному щелчку, но если будет мешать — отключу.