Victoria HDD_SSD v5.28 Portable Official
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Год/Дата Выпуска: 14 апреля 2020 г.
Версия программы: 5.28
Разработчик: Технический центр «Victoria» 2004-2020, Беларусь. © Сергей Казанский.http://hdd.by/victoria/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Разрядность: 32bit
Язык интерфейса: Мультиязычный (Русский присутствует)
Лечение: Не требуется
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Системные требования:
• Операционная система Windows 2000/XP/8/10 x32.
• Под Win 9х программа работает только в PIO.
• Память 2 Gb или выше.
• Видеокарта SVGA. Рекомендуется видеорежим от 1280*1024.
• Клавиатура, мышь.
• Желателен выход в Интернет.
• Для запуска программы нужны права администратора.
На Windows x64 — работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Victoria HDD_SSD - лучшая бесплатная программа для диагностики, исследования, тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков, SSD-накопителей, карт памяти, а также любых других накопителей в операционной системе Windows.

Victoria HDD_SSD - утилита для тестирования и восстановления работоспособности жестких дисков. Программа Victoria работает с HDD через порты ввода-вывода на самом низком уровне. Программа предназначена для специалистов сервисных центров и используется при ремонте или при восстановлении информации с жестких дисков, может быть полезна и обычным пользователям.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Возможности Victoria:
• Чтение паспорта диска и вывод на экран полной технической информации о накопителе.
• Определение установленных в системе ATA/SATA контроллеров (включая дополнительные).
• Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния.
• 12 режимов тестирования поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков.
• Низкоуровневое тестирование. Выявляет сбойные участки - бэд-секторы на поверхности жесткого диска.
• Определение среднего времени доступа. Оценка производительности тестируемого жесткого диска, позволяет обнаружить намечающиеся дефекты путем сортировки прочитанных блоков данных по времени доступа.
• Управление уровнем акустического шума HDD. Позволяет изменять скорость перемещения головок жесткого диска и предназначена для снижения уровня шума.
• Быстрое стирание информации без возможности восстановления.
• Дефектоскоп. Анализ состояния поверхности 4-мя всеми видами тестов, с подсчетом и отображением нестабильных участков, с указанием точных адресов каждого нестабильного сектора и автоматическим занесением их в текстовый файл.
• Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из 8-ми тестов.
• Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования.
• Очистка диска (или его части) от информации - низкоуровневое форматирование.
• Управление опциями безопасности: установка пароля на HDD, снятие пароля, стирание информации без возможности её восстановления.
• Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает Windows при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы компьютера.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Тестирование состояния поверхности любых накопителей
В программу встроен мощный сканер поверхности HDD, который позволяет продиагностировать накопитель на наличие сбойных участков, плавающих дефектов и ошибок интерфейса. Victoria способна протестировать большинство дисков на предельной скорости, независимо от их типа. Особенность сканера — применение специальных алгоритмов автоматической настройки таймаутов и размера блока, что позволяет эффективно проверять как медленные, так и быстрые диски.

• Быстрое тестирование поверхности. Любой объём — за 3 минуты
График строится по 188 точкам, равномерно распределённым по тестируемому объёму накопителя. Результат визуально и по числам идентичен полному 4-часовому сканированию, кроме нахождения дефектов. Он — для исследования заведомо исправных накопителей с целью измерения основных параметров: скорости в начале и конце, времени доступа, поведения при разных размерах блока, а также для сравнения разных устройств по техническим характеристикам. Графики можно сохранять в файлы и загружать обратно в программу.

• Поддержка внешних накопителей с интерфейсом USB
Сделано получение паспорта и S.M.A.R.T.-параметров HDD и SSD через USB, что позволяет узнать всё о винчестерах, скрытых в USB-коробках. В версии 4.71b поддерживаются 80% моделей USB-SATA мостов, и этот показатель будет увеличиваться.
Добавлено управление кэшем через USB, SMART-тесты через USB. Работает также и Automatic Acoustic Management (AAM) на USB-накопителях: программное управление уровнем акустического шума за счёт изменения скорости перемещения головок.

• Улучшенный паспорт накопителя
Паспорт HDD — это информация, характеризующая семейство HDD/SSD и его индивидуальные особенности. В него входит название фирмы-изготовителя, название модели, серийный номер, версия микрокода, логические параметры (геометрия), параметры интерфейса и многое другое.
Victoria способна показать паспорт накопителя, скрытого в USB-футляре, и таким образом определить тип установленного внутри него накопителя.

• Улучшенный S.M.A.R.T.-монитор с поддержкой USB HDD и SSD
Технология мониторинга и предсказания отказов (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology, сокращенно S.M.A.R.T.) имеется в составе современных HDD и SSD накопителей.
Victoria анализирует SMART-данные, и выводит состояние каждого атрибута, что наглядно показывает, насколько хорошо винчестер себя «чувствует». Переход графика в красную зону говорит о том, что накопитель исчерпал свой ресурс. В 2018 году в программу добавлены новые атрибуты, характерные для SSD-дисков.

• Просмотр, анализ, чтение и запись внутренних S.M.A.R.T.-журналов HDD и SSD (NEW)
Накопители информации в процессе своего жизненного цикла ведут внутренние журналы ошибок, из которых можно узнать много интересного. Однако, эти журналы практически недоступны пользователю из-за малого количества программ, умеющих адекватно интерпретировать их.
Программа Victoria способна получить доступ к SMART-журналам, и показать их содержимое в удобной форме. Также можно ознакомиться с результатом встроенных SMART-тестов, которые можно запустить в этой же программе, а затем посмотреть результат в журнале.

• Изменение заводской конфигурации HDD (NEW)
Многие накопители HDD поддерживают функцию «Device configuration overlay» (DCO) с помощью которой можно отключать ненужные функции, включать ранее выключенные или менять доступный объём. Таким образом можно повысить информационную безопасность или адаптировать винчестер к нестандартным условиям.
Программа Victoria способна получить доступ к энергонезависимой памяти DCO, отобразить её содержимое в удобной форме, отредактировать по своему усмотрению и снова записать в накопитель.

• Режим работы с накопителем через порты контроллера
Кроме работы через API Windows, программа имеет режим PIO: обращение к тестируемому IDE/SATA накопителю непосредственно через порты, в обход Windows и BIOS. При этом Victoria сама полностью реализует физический протокол работы с оборудованием, что позволяет получить доступ к частично неисправным устройствам, когда драйвера бессильны.
PIO-режим предназначен для использования в профессиональных целях, и требует специальных знаний. Также данный режим применяется для особо точных измерений характеристик устройств и при наличии неисправностей тестируемого накопителя.

• Построение графиков при полном посекторном сканировании
Графический метод является очень наглядным, и дополняет основной режим.
В программе Victoria применен усредняющий метод построения графика. У исправного HDD график представляет собой плавно спадающую вниз линию, на которой обычно видны ступеньки.
У SSD идеальный график — прямая линия. Наличие провалов скорости свидетельствует об износе микросхем памяти или особенностях работы контроллера SSD.

• Установка паролей на накопители с интерфейсом USB
Все современные HDD и SSD поддерживают так называемые «функции безопасности», среди которых — возможность установки паролей для защиты доступа к данным. Однако, размещение накопителя в USB-контейнере обычно делает эти функции недоступными для большинства устройств.
Victoria, работая с накопителем через USB-мост, имеет гораздо меньше ограничений по сравнению с утилитами от изготовителей HDD.

• Стирание информации без возможности её восстановления
Оператором персональных данных должно обеспечиваться уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации» (из приказа ФСТЭК РФ №21).
Victoria имеет возможность очистки носителя от информации на максимальной для данного накопителя скорости.

• Авторские материалы о программе и накопителях.
Сопровождение программы включает в себя статьи, документацию, обзор наиболее частых вопросов и ответы на них. Эти материалы будут постепенно создаваться и добавляться в раздел «Статьи» (http://hdd.by/category/articles/), доступный в главном меню сайта, а также при клике на эту картинку.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Инструкция к программе Victoria. Часть 1: Режим API, Standard:
http://hdd.by/victoria_doc1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Инструкция к программе Victoria. Часть 5. Конфигурация, Setup:
http://hdd.by/victoria_doc5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Часто задаваемые вопросы о программе Victoria (обновлено 23.04.2019):
http://hdd.by/victoria_faq
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Статьи:
http://hdd.by/category/articles/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Внимание!!! Если программа отказывается работать, нужно снять атрибут "Только чтение" со всех файлов в папке с программой и вложенных папках.